	[bookmark: _GoBack]高清电子胃镜

	1、胃镜1根，必须满足医院原有主机和冷光源配套使用，原有主机型号为OLYMPUS CV-290

	胃镜主要技术参数：

	[bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK22]视野角≥140°

	视野方向：直视

	景深:3-100mm

	[bookmark: OLE_LINK31][bookmark: OLE_LINK21][bookmark: OLE_LINK20]插入部外径：≤8.9mm

	先端部外径：≤8.9mm

	弯曲部弯曲角度：上≥210°，下≥90°，左≥100°、右≥100°

	有效长度：≥1030mm

	钳子管道内径：≥2.8mm

	具有NBI窄带成像功能或DSI双色光谱成像技术或蓝光MSI染色成像技术，用于增强粘膜表层血管的可视性。

	防水一触式接头

	一键式拔插,不需要使用传统内镜电缆



