综合改造提升（二期）工程设备清单及参数要求

	序号
	名称
	品牌型号
	单位
	数量
	单价
	总价
	参数要求
	设备效果图

	1
	智能存储柜
	
	台
	14
	
	
	容量≥40套病服（1套含：床单、被套、枕套、病衣、病裤）

身份识别需支持IC卡、账号、微信扫码、指纹、人脸

显示屏≥10.1英寸触摸显示屏提示方式需支持语音、屏幕显示两种提示存取信息           消毒装置需内置紫外线灯消毒装置
板材≥1.0mm厚度冷轧钢板   存取速度≤5秒             安全性电控锁需360度防撬、防软片插入，寿命达30万次以上

应急功能需支持应急装置打开设备

支持协议需支持ISO18000-6C、EPC Class1 Gen2协议        感应频率920.5-924.5MHz    网络需支持RJ45以太网络、IEEE 802.11n WIFI网络、可扩展4G移动网络                   设备电源12V DC             设备用途用于病区织物的存放与发放                       功能支持账号密码，工牌、指纹识别，人脸识别等认证支持自动清点数量织物领用追溯容量不足时报警、故障预警
	

	2
	智能回收柜
	
	台
	14
	
	
	容量需可回收病人衣裤≥80件

身份识别需支持IC卡、账号、微信扫码

显示屏≥10英寸触摸显示屏

回收口需支持≥1个回收口设计

开启方式回收口向内开启

提示方式需支持语音、屏幕显示两种提示回收信息           消毒装置需内置紫外线灯消毒装置
板材≥1.0mm厚度冷轧钢板

回收速度≤5秒

安全性电控锁需360度防撬、防软片插入，寿命不低于30万次

支持协议需支持ISO18000-6C、EPC Class1 Gen2协议

感应频率920.5-924.5MHz

网络需支持RJ45以太网络、IEEE 802.11n WIFI网络

应急功能需支持应急装置打开设备

设备电12V DC

设备用途用于病区（床上布草）的自助归还

功能回收成功后自动解绑领用人与织物关联信息满仓提醒功能定时清点功能离线工作功能应急开锁功能故障提醒功能
	

	3
	芯片及缝制服务
	
	枚
	14000
	
	
	缝制式：缝于卷边内、或安装于织唛套内

支持协议：EPC Class1 Gen2；ISO18000-6C

支持频率：865~940MHz

芯片类型：超高频RFID芯片

读写性能，可读可写，具有可追溯性，

质保：3年 或 200次工业洗涤（以先到者为算）

耐洗涤温度：90度，15分钟及以上

转炉预干燥温度：180度，30分钟及以上

耐熨烫温度：180度，10秒及以上

高温灭菌温度：135度，20分钟及以上

化学性能：能经受正常工业洗涤流程中的所有化料

MRI测试：不影响MRI成像，通过检测可用于医疗领域
	

	合计：


注：上述设备需接入医院现有智慧织物信息系统，产生的接口费用由投标人承担。

注：此项目为交钥匙工程服务项目，过程中产生的其他费用均已包含在报价内。
